План подготовки к отопительному периоду 2025__- 2026_ г.г. 
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

	№ п/п
	Наименование
	Описание
	Примечание

	1. Общие сведения по объекту

	1.1
	Адрес объекта
	п. Звёздый ул.Горбунова 18
	

	1.2
	Муниципальное образование
	УКМО
	

	1.3
	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)
	МДОУ ДС №42
	

	1.4
	Единая теплоснабжающая организация
	
	

	1.5
	Год постройки
	1996
	

	1.6
	Год проведения капитального ремонта/реконструкции
	
	

	1.7
	Количество подъездов
	
	

	1.8
	Материал стен
	кирпич
	

	1.9
	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа
	имеется
	

	1.10
	Наличие чердака
	
	

	2. Характеристика объекта

	2.1
	Количество жилых помещений
	
	

	2.2.
	Количество нежилых помещений
	
	

	2.3
	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)
	1233,6 м.кв

	

	2.4
	Общая площадь жилых помещений
	
	

	2.5
	Общая площадь нежилых помещений
	
	

	2.6
	Отапливаемый объем
	2628 м.куб

	

	3. Инженерные системы и оборудование объекта

	3.1
	Тепловой ввод
	_______имеется__один__________
(наличие, количество)
	

	3.2
	Тепловой пункт
	________имеется, один_________
(наличие, количество)
	

	3.3
	Тип системы теплоснабжения
	______закрытая__________________
(открытая/закрытая)
	

	3.4
	Схема подключения
	__________зависимая____________
(зависимая/независимая)
	

	3.5
	Внутридомовая система отопления
	_______двухтрубная______________
(двухтрубная/однотрубная)
	

	3.6
	Наличие циркуляции ГВС
	______________________________
(есть/нет)
	

	3.7
	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)
	Установлен теплосчетчик ВКТ-7
	

	3.8
	Материал трубопроводов
	____сталь_______________________
(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)
	

	3.9
	Водопроводный ввод
	________имеется, один____
	

	3.10.
	Водомерный узел
	Имеется ,один
	

	3.11
	Материал трубопроводов
	_____сталь______________________
(сталь (ВГП), металлополимер, полимер)
	

	3.12
	Электрический ввод
	имеется
	

	3.13
	Наличие прибора учета электроэнергии
	Имеется один
	

	3.14
	Ввод газоснабжения
	______________________________
(наличие, количество)
	

	3.15
	Система АППЗ и дымоудаления
	
	

	3.16
	Система приточно-вытяжной вентиляции
	В рабочем состоянии
	

	3.17
	Лифты, подъемники
	
	

	4. Схема подачи ресурса на объект

	4.1
	теплоснабжение
	__ централизованная ______
централизованная/нецентрализованная
	

	4.2
	водоснабжение
	_ централизованная _______
централизованная/нецентрализованная
	

	4.3
	водоотведение
	__ централизованная _____________
централизованная/нецентрализованная
	

	4.4
	электроснабжение
	__ централизованная _______
централизованная/нецентрализованная
	

	4.5
	газоснабжение
	______________________________
централизованная/нецентрализованная
	

	5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	5.1
	Начало отопительного сезона

	
	2021-2022 г.г.
	15. сентября
	

	
	2022-2023 г.г.
	15. сентября
	

	
	2023-2024 г.г.
	15. сентября
	

	5.2
	Завершение отопительного сезона

	
	2021-2022 г.г.
	20. мая
	

	
	2022-2023 г.г.
	22. мая
	

	
	2023-2024 г.г.
	22. мая
	

	5.3
	Погодные условия

	
	2021-2022 г.г.
	- нестабильная температура наружного воздуха: 
_______________________________
(месяц, количество дней)
- аномально низкая температура наружного воздуха:
_______________________________
(месяц, количество дней)
- осадки с сильным ветром:
_______________________________
(месяц, количество дней)
	

	
	2022-2023 г.г.
	- нестабильная температура наружного воздуха: 
_______________________________
(месяц, количество дней)
- аномально низкая температура наружного воздуха:
_______________________________
(месяц, количество дней)
- осадки с сильным ветром:
_______________________________
(месяц, количество дней)
	

	
	2023-2024 г.г.
	- нестабильная температура наружного воздуха: 
_______________________________
(месяц, количество дней)
- аномально низкая температура наружного воздуха:
_______________________________
(месяц, количество дней)
- осадки с сильным ветром:
_______________________________
(месяц, количество дней)
	

	5.4
	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета (Гкал)

	
	2021-2022 г.г.
	257,075
	

	
	2022-2023 г.г.
	361,759
	

	
	2023-2024 г.г.
	317,835
	

	5.6
	Технологические нарушения по внешним причинам

	
	2021-2022 г.г.
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:
_______________________________
- аварийный останов котельных:
_______________________________
- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:
_______________________________
- аварии на магистральных разводящих сетях:
_______________________________
- резкие перепады давления, гидроудар:
_______________________________
	

	
	2022-2023 г.г.
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:
_______________________________
- аварийный останов котельных:
_______________________________
- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:
_______________________________
- аварии на магистральных разводящих сетях:
_______________________________
- резкие перепады давления, гидроудар:
_______________________________
	

	
	2023-2024 г.г.
	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:
_______________________________
- аварийный останов котельных:
_______________________________
- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:
_______________________________
- аварии на магистральных разводящих сетях:
_______________________________
- резкие перепады давления, гидроудар:
_______________________________
	

	5.7
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2021-2022 г.г.
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
_______________________________
- некачественно выполненные ремонтные работы:
_______________________________
- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:
_______________________________
- некорректная работа насосов, теплообменников:
_______________________________
	

	
	2022-2023 г.г.
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
_______________________________
- некачественно выполненные ремонтные работы:
_______________________________
- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:
_______________________________
- некорректная работа насосов, теплообменников:
_______________________________
	

	
	2023-2024 г.г.
	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:
_______________________________
- некачественно выполненные ремонтные работы:
_______________________________
- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:
_______________________________
- некорректная работа насосов, теплообменников:
_______________________________
	

	5.8
	Схемные условия

	
	2021-2022 г.г.
	- тупиковое/попутное движение теплоносителя:
_______________________________
- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:
_______________________________
- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:
_______________________________
- изолированные/неизолированные стояки: 
_______________________________
- диаметры трубопроводов:
_______________________________
- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):
_______________________________
- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:
_______________________________
- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):
_______________________________
- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):
_______________________________
- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:
_______________________________
	

	
	2022-2023 г.г.
	- тупиковое/попутное движение теплоносителя:
_______________________________
- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:
_______________________________
- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:
_______________________________
- изолированные/неизолированные стояки: 
_______________________________
- диаметры трубопроводов:
_______________________________
- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):
_______________________________
- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:
_______________________________
- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):
_______________________________
- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):
_______________________________
- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:
_______________________________
	

	
	2023-2024 г.г.
	- тупиковое/попутное движение теплоносителя:
_______________________________
- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:
_______________________________
- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:
_______________________________
- изолированные/неизолированные стояки: 
_______________________________
- диаметры трубопроводов:
_______________________________
- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):
_______________________________
- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов:
_______________________________
- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):
_______________________________
- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):
_______________________________
- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:
_______________________________
	

	5.9
	Режимные условия

	
	2021-2022 г.г.
	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:
- давление теплоносителя 
- расход теплоносителя
- температура теплоносителя
	

	
	2022-2023 г.г.
	-⸗-
	

	
	2023-2024 г.г.
	-⸗-
	

	5.10
	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя

	
	2021-2022 г.г.
	
	

	
	2022-2023 г.г.
	
	

	
	2023-2024 г.г.
	
	

	5.11
	Аварийные ситуации

	
	2021-2022 г.г.
	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:
_______________________________
	

	
	2022-2023 г.г.
	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:
_______________________________
	

	
	2023-2024 г.г.
	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:
_______________________________
	

	5.12
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2021-2022 г.г.
	в штатном режиме
	

	
	2022-2023 г.г.
	Работалов штатном режиме
	

	
	2023-2024 г.г.
	Работало в штатном режиме
	

	6. Мероприятия организационного характера

	6.1
	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)
	Срок выполнения: 
Проводится ежегодно с 062025 по 15.08.2025
	

	6.2
	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)
	Осуществляется совместно с 06 2025 по 15 08.2025
	

	6.3
	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО
	Срок выполнения: 
 С 06.2025 по 15.08.2025
Согласно Приказа
	

	6.4
	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	Выполняется
	

	6.5
	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда
	Выполняетс
	

	6.6
	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.7
	Организация и проведение периодической проверки узла учета
	Срок выполнения: 
 С 07.2025 по 15.08.2025
	

	6.8
	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)
	Ежеквартально по мере необходимости
	

	6.9
	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	6.10.
	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта
	Выполняется 
	

	8.11
	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций
	Выполняется
	

	8.12
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7. Мероприятия технического характера

	7.1
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7.2
	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность
	Проводится ежегодно с 06 2025 по 15.08.2025
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7.3
	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления
	Проводится ежегодно с 06. 2025 по 15.08. 2025
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7.4
	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)
	Проводится 
	

	7.5
	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб
	Не проводится
	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)

	7.6
	Замена запорной арматуры
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	7.7
	Замена теплоизоляции
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	7.8
	Обеспечение освещения помещений подвала
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	7.9
	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	7.10
	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания 

	8.1
	Ремонт монтажных (межпанельных) швов
	Не требуется
	100 м.п

	8.2
	Замена контурного уплотнителя входных дверей
	Выполняется
	

	8.3
	Ремонт кровли
	Выполняется
	100 м²

	8.4
	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные
	Не требуется
	12 шт.

	8.5
	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	

	8.6
	Замена/ремонт заполнений подвальных окон
	Выполняется
	

	8.7
	Ремонт отмостки
	Срок выполнения: 
с _______20___г. 
по ___________20__г.
	



Ответственный руководитель                         ___              ______           ___________________________
 (наименование обслуживающей организации  или собственника здания)
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