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Глава 2. Градостроительные регламенты

Статья 10. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования Звёзднинского городского поселения
На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон (в скобках приводится их кодовое обозначение):

Жилые зоны:

1. Зона индивидуальной жилой застройки
(ЖЗ-1)

2. Зона малоэтажной жилой застройки
(ЖЗ-2)
3. Зона среднеэтажной жилой застройки
(ЖЗ-3)
Общественно-деловые зоны:

4. Общественно-деловая зона
(ОД-1)
5. Зона специализированной общественной застройки
(ОД-2)

Производственные зоны, зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур:
6. Производственная зона
(ПР-1)

7. Коммунально - складская зона
(ПР-2)

8. Зона инженерной инфраструктуры
(ИЗ-1)

9. Зона автомобильного транспорта
(ТЗ-1)
10. Зона железнодорожного транспорта
(ТЗ-2)
11. Зона улично - дорожной сети
(ТЗ-3)

Зоны сельскохозяйственного использования:

12. Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
(СХЗ-1)

Зоны рекреационного назначения:

13. Зона природного ландшафта
(РЗ-1)

14. Зона озелененных территорий общего пользования
(РЗ-2)
15. Земли лесного фонда
(ЛФ)
Зоны специального назначения:

16. Зона кладбищ

(СНЗ-1)

17. Иные зоны
(СНЗ-2)

Зона режимных территорий:

18. Зона режимных территорий (РТ-1)
Статья 11. Структура градостроительных регламентов в составе Правил

1. Общие положения о градостроительных регламентах.

Градостроительные регламенты территориальной зоны в отношении земельных участков и объектов капитального строительства включают в себя:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с федеральным законодательством.

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Виды разрешенного использования для территориальных зон.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства, может быть, следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии со статьей 4 Правил.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Статья 12. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

1. Зона индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-1)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного использования

	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,3 га

Минимальные отступы от границ земельных участков до основного строения – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии – 3 м
Максимальная высота подсобного сооружений – 3,5 м

Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м.

Высота ограждения – до 1,8 м

	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)
	Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
	

	Ведение огородничества (13.1)
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	


Условно разрешенные виды использования
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,15 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Социальное обслуживание (3.2)
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4
	

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	

	Здравоохранение (3.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
	

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,012 га

Минимальные отступы от границ земельных участков –

 3 м со стороны улиц, 1 м от иных границ

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 1 этаж или 4,5 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	

	Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению


Вспомогательные виды разрешенного использования
	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)


Не допускается размещение объектов назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в предусмотренном действующим законодательством порядке.

2. Зона малоэтажной жилой застройки (ЖЗ-2)

Основные виды разрешенного использования
	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га

Предельные максимальные размеры земельного участка для двухквартирного жилого дома – 0,3 га

Минимальные отступы от границ земельных участков до основного строения – 3 м, 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии – 3 м
Минимальный процент озеленения - 25

	Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек
	

	Блокированная жилая застройка (2.3)
	Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок; разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
	

	Оказание услуг связи (3.2.3)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 10 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Иные параметры:

Минимальный отступ от красной линии – 10 м

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки – 20

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м

	Образование и просвещение (3.5)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2
	


Условно разрешенные виды использования
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Социальное обслуживание (3.2)
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4
	

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	

	Здравоохранение (3.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
	

	Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	

	Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
	

	Общественное управление (3.8)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2
	

	Ветеринарное обслуживание (3.10)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,05 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Деловое управление (4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,15 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Гостиничное обслуживание (4.7)
	Размещение гостиниц
	

	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 

0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	

	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
	

	Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	


Вспомогательные виды разрешенного использования
	Обслуживание жилой застройки (2.7)

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

	Благоустройство территории (12.0.2)


3. Зона среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ-3)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Среднеэтажная жилая застройка (2.5)
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,3 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 5,5 га

Минимальные отступы от границ земельных участков до основного строения – 3 м, 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

Иные параметры:
Минимальный отступ от красной линии – 3 м
Минимальный процент озеленения - 25

	Образование и просвещение (3.5)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 10 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50

Иные параметры:

Минимальный отступ от красной линии – 10 м

Минимальный процент земельного участка под спортивно-игровые площадки – 20

Территория участка ограждается забором – от 1,2 м


Условно разрешенные виды использования
	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,02 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Оказание социальной помощи населению (3.2.2)
	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
	

	Оказание услуг связи (3.2.3)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
	

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	

	Здравоохранение (3.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
	

	Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,15 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Общественное управление (3.8)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2
	

	Деловое управление (4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Гостиничное обслуживание (4.7)
	Размещение гостиниц
	

	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)
	Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 

0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	

	Развлекательные мероприятия (4.8.1)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Площадки для занятий спортом (5.1.3)
	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
	


Вспомогательные виды разрешенного использования
	Обслуживание жилой застройки (2.7)

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Благоустройство территории (12.0.2)


Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Требования к ограждениям земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон. 
Статья 13. Градостроительные регламенты. Общественно – деловые зоны
1. Общественно-деловая зона (ОД-1)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Здравоохранение (3.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

Иные параметры:

Минимальный процент озеленения – 10

Максимальная высота оград – 1,5 м

	Общественное управление (3.8)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2
	

	Деловое управление (4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	

	Банковская и страховая деятельность (4.5)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	

	Рынки (4.3)
	Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
	

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Гостиничное обслуживание (4.7)
	Размещение гостиниц
	

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

	Социальное обслуживание (3.2)
	Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4
	

	Образование и просвещение (3.5)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2
	

	Спорт (5.1)
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7
	

	Культурное развитие (3.6)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

	Обеспечение научной деятельности (3.9)
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3
	

	Историко-культурная деятельность (9.3)
	Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению


Условно разрешенные виды использования

	Ветеринарное обслуживание (3.10)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 
3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Развлекательные мероприятия (4.8.1)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,15 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,03 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – со стороны улиц 3 м, от иных границ 1 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 

0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Стоянка транспортных средств (4.9.2)

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)


2. Зона специализированной общественной застройки (ОД-2)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,1 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 10 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 4 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

Иные параметры:
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20

Минимальный процент озеленения – 50

	Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
	

	Объекты культурно- досуговой деятельности (3.6.1)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

	Спорт (5.1)
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 30 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70


Условно разрешенные виды использования

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

	Развлекательные мероприятия (4.8.1)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок
	

	Обеспечение научной деятельности (3.9)
	Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1-3.9.3
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 12 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 

0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 90

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Стоянка транспортных средств (4.9.2)

	Благоустройство территории (12.0.2)


Статья 14. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
1. Производственная зона (ПР-1)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Производственная деятельность (6.0)
	Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,1 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 
3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – до 3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60

	Недропользование (6.1)
	Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
	

	Легкая промышленность (6.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)
	

	Пищевая промышленность (6.4)
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий
	

	Строительная промышленность (6.6)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	

	Энергетика (6.7)
	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	

	Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации
	

	Склад (6.9)
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – 100,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 
3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – до 3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению


Условно разрешенные виды использования

	Общежития (3.2.4)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	

	Деловое управление (4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	

	Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) (4.2)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков –

 3 м со стороны улиц, 1 м от иных границ

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 1 этаж или 4,5 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	

	Ремонт автомобилей (4.9.1.4)
	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Использование лесов (10.0)
	Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1-0.4
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Лесные плантации (10.2)
	Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов 
	

	Заготовка лесных ресурсов (10.3)
	Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов 
	


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Стоянка транспортных средств (4.9.2)

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)


2. Коммунально – складская зона (ПР-2)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков –

 3 м со стороны улиц, 1 м от иных границ

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 1 этаж или 4,5 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	

	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,1 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 10 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Склад (6.9)
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Складские площадки (6.9.1)
	Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе
	


Условно разрешенные виды использования

	Деловое управление (4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 
3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 
3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
(4.2)
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
	

	Гостиничное обслуживание (4.7)
	Размещение гостиниц
	


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Стоянка транспортных средств (4.9.2)


3. Зона инженерной инфраструктуры (ИЗ-1)
Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этаж

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)
	

	Энергетика (6.7)
	Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Связь (6.8)
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3
	

	Общее пользование водными объектами (11.1)
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	

	Специальное пользование водными объектами (11.2)
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)
	


Условно разрешенные виды использования

	Не подлежат установлению


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Не подлежат установлению


4. Зона автомобильного транспорта (ТЗ-1)
Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – 2,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Автомобильный транспорт (7.2)
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Трубопроводный транспорт (7.5)
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 
	


Условно разрешенные виды использования

	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг (3.1.2)
	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,06 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – до 3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)
	Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
	

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 

0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

Иные параметры:
Отступ от границ земельного участка, жилых и общественных зданий в целях определения места допустимого размещения сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.

	Железнодорожный транспорт (7.1)
	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1-7.1.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Водный транспорт (7.3)
	Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта
	

	Воздушный транспорт (7.4)
	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
	


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Складские помещения (6.9.1)

	Стоянка транспортных средств (4.9.2)

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)


5. Зона железнодорожного транспорта (ТЗ-2)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Хранение автотранспорта (2.7.1)
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежит установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков –

 3 м со стороны улиц, 1 м от иных границ

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 1 этаж или 4,5 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)
	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 

0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

Иные параметры:
Отступ от границ земельного участка, жилых и общественных зданий в целях определения места допустимого размещения сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.

	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – 2,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Железнодорожный транспорт (7.1)
	Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1-7.1.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Трубопроводный транспорт (7.5)
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	

	Обеспечение обороны и безопасности (8.0)
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности
	


Условно разрешенные виды использования

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,06 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 9 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Стоянка транспортных средств (4.9.2)
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Складские помещения (6.9.1)

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)


6. Зона улично-дорожной сети (ТЗ-3)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,5 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 

0,0035 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 1,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

Иные параметры:
Отступ от границ земельного участка, жилых и общественных зданий в целях определения места допустимого размещения сооружений принимается на основании расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.

	Объекты дорожного сервиса (4.9.1)
	Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – 2,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Автомобильный транспорт (7.2)
	Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Трубопроводный транспорт (7.5)
	Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
	

	Улично-дорожная сеть (12.0.1)
	Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств 
	


Условно разрешенные виды использования

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,06 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 3,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – до 3 этажей

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Стоянка транспортных средств (4.9.2)

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)


Статья 15. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования

1. Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений (СХЗ-1)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Земельные участки общего назначения (13.0)
	Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,04 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков до основного строения – 3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа (14м)

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40

Иные параметры:
Минимальное расстояние до домов, хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках – 6 м

Максимальная высота оград – 1,5 м (ограждения между участками должны устраиваться из прозрачных или не затеняющих материалов)

	Ведение огородничества (13.1)
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	

	Ведение садоводства (13.2)
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд
	


Условно разрешенные виды использования

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 0,25 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 
3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 2 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)


Статья 16. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения

1. Зона природного ландшафта (РЗ-1)

Основные виды разрешенного использования
	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Культурное развитие (3.6)
	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 30 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Отдых (рекреация) (5.0)
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5
	

	Спорт (5.1)
	Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7
	

	Природно-познавательный туризм (5.2)
	Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Охрана природных территорий (9.1)
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	

	Водные объекты (11.0)
	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
	

	Общее пользование водными объектами (11.1)
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	


Условно разрешенные виды использования

	Общественное управление (3.8)
	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 

не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70

	Деловое управление (4.1)
	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
	

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0,
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Благоустройство территории (12.0.2)


2. Зона озелененных территорий общего пользования (РЗ-2)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Парки культуры и отдыха (3.6.2)
	Размещение парков культуры и отдыха
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

Иные параметры:

Минимальный процент озеленения ценными породами деревьев – 50.

	Охрана природных территорий (9.1)
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 12.0.1-12.0.2
	


Условно разрешенные виды использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Магазины (4.4)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Общественное питание (4.6)
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
	

	Стоянка транспортных средств (4.9.2)
	Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок
	


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Благоустройство территории (12.0.2)


3. Земли лесного фонда (ЛФ)

Основные виды разрешенного использования
	Не подлежат установлению


Условно разрешенные виды использования

	Не подлежат установлению


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Не подлежат установлению


В соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда.
Статья 17. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

1. Зона кладбищ (СНЗ-1)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Бытовое обслуживание (3.3)
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,01 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 10,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – 

3 м

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 м

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Ритуальная деятельность (12.1)
	Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
	Предельные минимальные размеры земельного участка – 0,5 га

Предельные максимальные размеры земельного участка – 40,0 га

Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

Иные параметры:
Максимальная площадь захоронений – 75

Максимальная высота оград – 1 м


Условно разрешенные виды использования

	Не подлежат установлению


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)

	Хранение автотранспорта (2.7.1)


2. Иные зоны (СНЗ-2)

Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Охрана природных территорий (9.1)
	Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежат установлению

	Водные объекты (11.0)
	Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты
	

	Общее пользование водными объектами (11.1)
	Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
	

	Запас (12.3)
	Отсутствие хозяйственной деятельности
	


Условно разрешенные виды использования

	Не подлежат установлению


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Не подлежат установлению


Статья 18. Градостроительные регламенты. Зона режимных территорий
1. Зона режимных территорий (РТ-1)
Основные виды разрешенного использования

	Виды разрешенного использования
	Описание вида разрешенного использования земельного участка
	Параметры разрешенного строительства

	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
	Предельные минимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению
Предельные максимальные размеры земельного участка – не подлежат установлению

	Служебные гаражи (4.9)
	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0,

а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо
	

	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
	

	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2
	


Условно разрешенные виды использования

	Не подлежат установлению


Вспомогательные виды разрешенного использования

	Не подлежат установлению


Примечания к градостроительным регламентам.

1. Предельный размер земельных участков не может быть менее площади, занимаемой существующим или размещаемым в его границах объектом капитального строительства, и обеспечивающей соблюдение установленных Правилами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества мест для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, а также соблюдение строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

2. Минимальные отступы от стен существующих зданий, строений, сооружений до границ земельных участков (в границах, которых расположены эти существующие здания, строения, сооружения), совпадающих с улицами и проездами по линиям существующей застройки, в условиях реконструкции допускается устанавливать не менее 3 метров.
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